Příloha č. 3 Smlouvy

Obecná specifikace

typ: ŠPALETOVÉ OKNO - repase (O2 a O3)

- rozebrání, renovace a opětovné sestavení do provozuschopného stavu

- demontáž, vyčištění, oprava či výměna kování

- v rámci repase mohou být některé součásti nahrazeny novými, popřípadě očištěny, prohlédnuty, opraveny, zbroušeny, natřeny či jinak ošetřeny

- osazení čidel EZS s kabeláží do rámu a křídla ( pozice O2.1)

- zazdění otvoru po okně – ponechání niky, doplnění fasády ( pozice O2.2)

- zednické začištění, oprava štuku a malby v interieru a exterieru

typ: ŠPALETOVÉ OKNO - kopie (O1,O4,O5 a O6)

- výroba a montáž repliky okna ze smrkového dřeva

- demontáž, vyčištění, oprava či výměna kování

- doplnění silikonového těsnění a montáž původního či doplněného kování

- osazení čidel EZS s kabeláží do rámů a křídel ( pozice O1.2, O1.3, O5 )

- zednické začištění, oprava štuku a malby v interieru a exterieru

typ: VSTUPNÍ DVEŘE - replika (položka D1)

- výroba repliky dveri z modřínového dřeva - podle dochovaných dveří na terasu v patře

- demontáž, vyčištění, oprava či výměna kování

- doplnění silikonového těsnění

- zasklení bezpečnostním sklem

- dodávka a montáž elektrozámku s napojením na stávající ovládání z recepce

- zednické začištění, oprava štuku a malby v interieru a exterieru

**Specifikace oken a dveří, určených k repasi nebo výměně v objektu Českého rozhlasu na adrese Hybešova 10, Praha 8 – Karlín**

**Pozice č.**

O1

**Počet**

**4 ks**



profil: Špaletové okno - kopie

dřevo: smrk

rám: okenní rám

barva: RAL 1013/20 / RAL 1013/20

**poznámka:**

- 1.NP

Příslušenství k pozici

Parapet vnitřní dřevěný do vyložení 220 mm

2,76 metr

Parapet venkovní pozink tl. 0,6 mm bez povrchové úpravy

2,76 metr

Demontáž

11,44 metr

Likvidace

11,44 metr

Montáž

11,44 metr

Zednické začištění špaleta

11,44 metr

Olištování z exteriéru

11,44 metr

**Pozice č.**

O2.1

**Počet**

**1 ks**



profil: Špaletové okno - repase

dřevo: smrk

rám: okenní rám

barva: RAL 1013/20 / RAL 1013/20

**poznámka:**

- 1.NP

Příslušenství k pozici

Parapet vnitřní dřevěný do vyložení 220 mm

1,11 metr

Parapet venkovní pozink tl. 0,6 mm bez povrchové úpravy

1,11 metr

Demontáž

6,94 metr

Montáž

6,94 metr

Olištování z exteriéru

6,94 metr

Specifikace jednotlivých položek

**Pozice č.**

O2.2

**Počet**

**1 ks**



profil: Špaletové okno - zazdívka okna

dřevo: smrk

rám: okenní rám

barva: RAL 1013/20 / RAL 1013/20

**poznámka:**

- 1.NP

- zazdění otvoru včetně venkovní a vnitřní omítky

- pro zdivo použít tepelně-izolační tvárnice

- na fasádě přiznat niku po zrušeném okně

- osazení nového parapetu do niky na fasádě

Příslušenství k pozici

Likvidace

6,94 metr

Demontáž

6,94 metr

Parapet venkovní pozink tl. 0,6 mm bez povrchové úpravy 1,11 metr

1,11 metr

**Pozice č.**

O3

**Počet**

**4 ks**



profil: Špaletové okno - repase

dřevo: smrk

rám: okenní rám

barva: RAL 1013/20 / RAL 1013/20

**poznámka:**

- 1.NP

Příslušenství k pozici

Parapet vnitřní dřevěný do vyložení 220 mm

1,76 metr

Parapet venkovní pozink tl. 0,6 mm bez povrchové úpravy

1,76 metr

Demontáž

6,84 metr

Montáž

6,84 metr

Olištování z exteriéru

6,84 metr

**Pozice č.**

O4

**Počet**

**2 ks**



profil: Špaletové okno - kopie

dřevo: smrk

rám: okenní rám

barva: RAL 1013/20 / RAL 1013/20

**poznámka:**

- 1.NP

Příslušenství k pozici

Parapet vnitřní dřevěný do vyložení 220 mm

1,44 metr

Parapet venkovní pozink tl. 0,6 mm bez povrchové úpravy

1,44 metr

Demontáž

5,98 metr

Likvidace

5,98 metr

Montáž

5,98 metr

Zednické začištění špaleta

5,98 metr

Olištování z exteriéru

5,98 metr

**Pozice č.**

O5

**Počet**

**1 ks**



profil: Špaletové okno - kopie

dřevo: smrk

rám: okenní rám

barva: RAL 1013/20 / RAL 1013/20

**poznámka:**

- 1.NP

Příslušenství k pozici

Parapet vnitřní dřevěný do vyložení 220 mm

1,69 metr

Parapet venkovní pozink tl. 0,6 mm bez povrchové úpravy

1,69 metr

Demontáž

9,34 metr

Likvidace

9,34 metr

Montáž

9,34 metr

Zednické začištění špaleta

9,34 metr

Olištování z exteriéru

9,34 metr

**Pozice č.**

D1

**Počet**

**1 ks**



profil: Replika vstupních dveří

dřevo: modřín

rám: vchod. dveře s prahem

barva: RAL 1013/20 / RAL 1013/20

**poznámka:**

- 1.NP

Příslušenství k pozici

Demontáž

8,90 metr

Likvidace

8,90 metr

Montáž

8,90 metr

Zednické začištění

8,90 metr

Olištování z exteriéru

8,90 metr