**VZ17/2019 příloha č. 4.2 – Technická specifikace zakázky**

Technické řešení nábytku

**Sedací nábytek** musí splňovat všechny platné normy a předpisy, důraz je kladen na nastavitelnost a funkčnost, prodyšnost použitého materiálu, stálobarevnost materiálu při působení světla, odolnost proti oděru za mokra i sucha a odolnost proti ohni.

Zadavatel požaduje dodání nábytku kompletovaného a smontovaného ve výrobě dodavatele nebo subdodavatele. Volba příslušenství musí být provedena podle platných podkladů výrobců. Materiály používané na mobiliář musí být v 1. jakosti.

Záruka na všechny díly, jejich mechanické vlastnosti a čalounění min. 60 měsíců.

Zadavatel si vyhrazuje právo prověření kvality v příslušném zkušebním ústavu, případně posouzení soudním znalcem. Všechny předložené vzorky musí vykazovat kvalitu zpracování odpovídající příslušným normám, zejména:

* **ČSN EN 1335-1:2000** Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní – Část 1. Rozměry: Stanovení rozměrů
* **ČSN EN 1335-2:2009** Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní – Část 2. Rozměry: Bezpečnostní požadavky
* **ČSN EN 1639:2013** Nábytek **–** Pevnost, trvanlivost a bezpečnost – Požadavky na nebytový sedací nábytek
* **ČSN 91 0611** Nábytek - Sedací nábytek - Křesla a pohovky - Základní rozměry a požadavky

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

**Sedací nábytek**

(Vložené obrázky mají ilustrační a informativní charakter)

Pracovní židle (PZ1)

* určeno i pro 24 h sezení
* židle budou využity i pro provoz ve studiích. S ohledem na uvedený účel užití

požadujeme, aby židle při používání nevydávaly skřípavé, klapavé či jiné zvuky,

které by rušily při vysílání

* plně čalouněná s konstrukcí odděleného sedáku a opěráku (opěrky zad)
* synchronní mechanika s automatickým nastavením tuhosti s horizontálním

posuvem sedáku

* plynulá nastavitelnost výšky sedáku; kvalitní pružící systém, pneumatický plynový

píst s kvalitním tlumením dosedu

* prošití hran sedáku i opěráku; sedák i opěrák z injektované pěny
* šířka sedáku 500 mm, hloubka sedáku 460 mm
* výškově stavitelný opěrák nebo výškově stavitelná bederní opěra
* výška zádového opěráku min. 500 mm
* výška židle 1090 – 1210 mm, výška sedáku 400 – 520 mm
* automatické nastavení protitlaku zádového opěráku v rozmezí 50 - 130 kg tělesné hmotnosti; stabilní průběh odporu opěráku v celém rozsahu záklonu
* podnož kovový pětiramenný kříž hranatého tvaru s povrchovou úpravou leštěný hliník
* 3D podhlavník (výškově, hloubkově a úhlově stavitelný)
* PU područky výškově stavitelné
* kolečka o průměru min. 65 mm, možnost variantního osazení pro použití na měkkých nebo tvrdých površích
* ovládací prvky intuitivní, snadno dostupné při sedu
* hmotnost židle: 18 kg
* nosnost: 130 kg - doložit certifikátem ze zkušebny
* kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, sváry průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
* potahová látka:
  + předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo ve výjimečných případech výběr ze vzorníku (stejné cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
  + odolnost proti oděru min. 150 000 cyklů
  + odolnost proti žmolkování – třída 4
  + stálobarevnost – třída 6
  + odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2

(zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Certifikováno dle normy ČSN EN 1335 – 1, 2 - doložit certifikát

**Cenové nacenění:**

1. **pracovní židle bez opěrky hlavy (PZ1)**
2. **pracovní židle s opěrkou hlavy (PZ1opěr)**

Pracovní židle (PZ2)



* určeno i pro 24 h sezení
* židle budou využity i pro provoz ve studiích. S ohledem na uvedený účel užití

požadujeme, aby židle při používání nevydávaly skřípavé, klapavé či jiné zvuky,

které by rušily při vysílání

* s konstrukcí odděleného čalouněného sedáku, síťovaného opěráku (opěrky zad) a

podhlavníku v černé síti

* synchronní mechanika s automatickým nastavením tuhosti s horizontálním posuvem sedáku
* plynulá nastavitelnost výšky sedáku; kvalitní pružící systém, pneumatický plynový píst s kvalitním tlumením dosedu
* prošití hran sedáku; sedák z injektované pěny
* šířka sedáku 510 mm, hloubka sedáku min. 500 mm
* výška židle bez opěrky hlavy 1010 – 1130 mm, výška sedáku 420 – 540 mm
* výškově stavitelný opěrák ve zvolené poloze zajištěná zámkem, opěrák plastový rám hranatého tvaru zezadu s výztuhou ve tvaru Y čalouněný technickou síťovinou
* samostatně výškově stavitelná čalouněná bederní opěrka.
* výška zádového opěráku bez hlavové opěrky min. 600 mm
* automatické nastavení protitlaku zádové opěry v rozmezí cca 50 - 150 kg tělesné hmotnosti; stabilní průběh odporu opěry v celém rozsahu záklonu a možnost blokace v min. 5 pozicích, příp. v libovolném bodě celého rozsahu záklonu
* síťovaný 3D podhlavník (výškově, hloubkově a úhlově stavitelný)
* PU područky výškově stavitelné
* podnož kovový pětiramenný kříž hranatého tvaru s povrchovou úpravou leštěný hliník
* kolečka o průměru min. 65 mm, možnost variantního osazení pro použití na měkkých nebo tvrdých površích
* ovládací prvky intuitivní, snadno dostupné při sedu
* hmotnost židle: 18 kg
* nosnost: 150 kg - doložit certifikátem ze zkušebny
* kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, sváry průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
* potahová látka:
  + předpokládaný odstín černá, modrá, antracit, nebo ve výjimečných případech výběr ze vzorníku (stejné cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
  + odolnost proti oděru min. 150 000 M
  + odolnost proti žmolkování – třída 4
  + stálobarevnost – třída 6
  + odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno

max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Certifikováno dle normy ČSN EN 1335 – 1, 2 - doložit certifikát

Pracovní křeslo (PK1)

 - určeno i pro 24 h sezení

* židle budou využity i pro provoz ve studiích. S ohledem na uvedený účel užití

požadujeme, aby židle při používání nevydávaly skřípavé, klapavé či jiné zvuky,

které by rušily při vysílání

* s konstrukcí odděleného čalouněného sedáku, síťovaného opěráku (opěrky zad) a

podhlavníku v černé síti

* synchronní mechanika s horizontálním posuvem sedáku
* jednoduché ovládání mechaniky jednou pákou – synchra, posuvu sedáku a výšky

sezení; kvalitní pružící systém, pneumatický plynový píst s kvalitním tlumením


dosedu

* šířka sedáku 500 mm, hloubka sedáku min. 490 mm
* výška zádového opěráku min. 500 mm
* výška židle bez opěrky 990 – 1170 mm, výška sedáku 430 – 530 mm
* výškově stavitelný opěrák včetně bederní opěry 3D, která umožňuje stálý kontakt
* nastavení protitlaku zádového opěráku opěry v rozmezí cca 50 - 130 kg tělesné hmotnosti; stabilní průběh odporu opěry v celém rozsahu záklonu a možnost blokace boční pákou v min. 5 pozicích, příp. v libovolném bodě celého rozsahu záklonu
* výška zádového opěráku bez hlavové opěrky min. 500 mm
* 3D síťovaný podhlavník (výškově, hloubkově a úhlově stavitelný)
* PU područky 4D
* podnož kovový pětiramenný kříž hranatého tvaru s povrchovou úpravou leštěný hliník
* universální kolečka o průměru min. 60 mm, možnost variantního osazení pro použití na měkkých nebo tvrdých površích
* ovládací prvky intuitivní, snadno dostupné při sedu
* hmotnost křesla: max. 27 kg
* nosnost: 130 kg – doložit certifikátem ze zkušebny
* kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
* potahová látka:
  + předpokládaný odstín černá, modrá, antracit, nebo ve výjimečných případech výběr ze vzorníku (stejné cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
  + odolnost proti oděru min. 150 000 M
  + odolnost proti žmolkování – třída 4
  + stálobarevnost – třída 6
  + odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Certifikováno dle normy ČSN EN 1335 – 1, 2 – doložit certifikát

Pracovní křeslo 24/7 pro nepřetržitý provoz (PK2)

- zátěžové ergonomické křeslo určené pro nepřetržitý provoz

(používané neustále jedním nebo střídajícími se uživateli)

* plně čalouněné s konstrukcí spojeného sedáku a opěráku (opěrky) zad
* houpací mechanika s aretací ve zvolené pozici (assistblock)
* plynulá nastavitelnost výšky sedáku; kvalitní pružící systém, pneumatický

plynový píst s kvalitním tlumením dosedu

- šířka sedáku min. 550 mm, hloubka sedáku min. 480 - 504 mm, výška

sedáku min. 440 - 560 mm

* nastavení protitlaku zádové opěry v rozmezí cca 50 - 160 kg tělesné hmotnosti; stabilní průběh odporu opěry v celém rozsahu záklonu výškově nastavitelná opěra hlavy
* podnož kovový pětiramenný kříž s povrchovou úpravou leštěný hliník
* područky výklopné s čalouněným topem
* kolečka o průměru min. 5 cm, možnost variantního osazení pro použití na měkkých nebo tvrdých površích
* ovládací prvky intuitivní, snadno dostupné při sedu
* hmotnost křesla: 21-23 kg
* nosnost: minimálně 160 kg – doložit certifikátem ze zkušebny
* kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
* potahová látka 24/7:
  + předpokládaný odstín černá, modrá ve výjimečných případech výběr ze vzorníku (stejné cenové kategorie), minimálně z 12-13 barev
  + odolnost proti oděru min. 500 000 M
  + odolnost proti žmolkování – třída 4
  + stálobarevnost – třída 6


odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Certifikováno dle normy ČSN EN 1335 – 1, 2 – doložit certifikát

**Možnost objednat kratší sedák pro osoby do 175 cm bez vlivu na cenu.**

Celočalouněné pracovní křeslo (PKC)



* kancelářské křeslo pro intenzivní používání po 24 hodin, pro

vysoké zatížení

* křeslo bude využito i pro provoz ve studiích. S ohledem na

uvedený účel užití požadujeme, aby židle při používání

nevydávaly skřípavé, klapavé či jiné zvuky, které by rušily při

vysílání

* otočné křeslo na 5-ti ramenném hliníkovém leštěném kříži
* výškové nastavení a synchronní mechanika s automatickým

nastavením síly protiváhy a s aretací min. v 5-ti polohách pro

zdravé sezení, ovládání jednou pákou

* sedák a opěrák čalouněný látkou
* hrany sedáku, opěráku a podhlavníku prošité,
* výškově stavitelný opěrák čalouněný i ze zadní části pouze ve spodní třetině je

umístěn plastový kryt

* celočalouněný podhlavník upevněný dvěma hliníkovými držáky
* šířka sedáku min. 490 mm, hloubka sedáku min. 470 mm, posuv sedáku o 50 mm
* výška židle bez opěrky hlavy 1010 – 1140 mm, výška sedáku 400 – 530 mm
* výška zádového opěráku bez hlavové opěrky min. 500 mm
* područky: 4D stavitelné s výškovým, předozadním rotačním nastavením a nastavením šířky minimálně o 5 cm na područce pomocí páčky pod područkou, top područek měkčený polyuretan, tělo područky hliník
* kolečka o průměru min. 65 mm, možnost variantního osazení pro použití na měkkých nebo tvrdých površích
* hmotnost židle: 16 kg
* nosnost: 160 kg - doložit certifikátem ze zkušebny
* kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, sváry průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
* potahová látka:
  + předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo ve výjimečných případech výběr ze vzorníku minimálně z 12 barev
  + odolnost proti oděru min. 150 000 M
  + stálobarevnost – třída 6
  + odolnost proti žmolkování – třída 4-5
  + gramáž minimálně 250 g/m2, složení 100% polyester
  + odolnost proti ohni BS EN 1021-1,2, CRIB 5, BS 7176, AM 18 NF D 60013

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Certifikováno dle normy ČSN EN 1335 – 1, 2 – doložit certifikát

Pracovní židle vysoká – barovka (PZB)

* plně čalouněná s konstrukcí odděleného sedáku a opěráku (opěrky zad)
* extra vysoký plynový píst
* mechanika – kloub – nastavení vzdálenosti opěráku od sedáku, zajištění

opěráku v kterékoliv poloze v rozmezí 20°

* pětiramenný kříž černý s kluzáky
* aretační kruh
* celkové rozměry 700 x 700 x 1070-1310 mm
* šířka sedáku 510 mm, hloubka sedáku 450 mm, výška sedáku v rozsahu 570 až 840

mm

* potahová látka:
  + předpokládaný odstín černá, modrá, červená, nebo ve výjimečných případech výběr ze vzorníku (stejné cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
  + odolnost proti oděru min. 150 000 M
  + odolnost proti žmolkování – třída 4
  + stálobarevnost – třída 6
  + odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Certifikováno dle normy ČSN EN 1335 – 1, 2

Pracovní židle vysoká – barovka (PZv2)

* centrální podnož s kruhovou základnou v povrchové úpravě chrom

jednolitá skořepina sedáku a opěráku z vysoce kvalitní dýhované

překližky (lazura blízká dekoru použitých nábytkových LTD desek –

olše, bělený dub)

* otočná a výškově stavitelná
* výška sedáku 540 – 790 mm
* opěra nohou
* jednolitá skořepina sedáku a opěráku z vysoce kvalitní lakované překližky
* nosnost: 120 kg
* kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno

max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Certifikováno dle normy ČSN EN 1335 – 1, 2

Židle jednací

Obecná specifikace:

* kovové subtilní čtyřnohé podnoží z vysoce kvalitní oceli – profil trubka,

povrchová úprava chrom

* jednolitá skořepina sedáku a opěráku z vysoce kvalitní ergonomicky

tvarované lakované překližky potažené laminem stejného dekoru –

světlá lazura maximálně blízká dekoru použitých nábytkových LTD

desek bělený dub, olše

* v horní části opěráku otvor/y pro snadný úchop a manipulaci
* stohovatelnost min. 5 ks; konstrukce bránící poškození spodní židle provedením a uchycením podnoží
* stohovatelnost se zajištěním minimálního využitého objemového prostoru sestohovaných židlí
* určeno pro častou manipulaci a používání
* nosnost: 120 kg
* kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování

Specifikace jednotlivých provedení:

1. bez područek (ZJ1)

* nečalouněná
* max. hmotnost 9 kg

1. s područkami (ZJ2)

* shodný design s židlí jednací bez područek včetně dekoru
* nečalouněná
* max. hmotnost 10 kg

Židle jednací pérová


Obecná specifikace:

* určeno pro čekající návštěvy vedoucího manažera
* kovová kostra s pružným podnožím z vysoce kvalitní oceli
* profil trubka, povrchová úprava chrom
* pérová konstrukce, trubka bez přerušení tvoří podnož, přechází obloukem v područky a spojuje se za opěrákem plastovou příčkou ve tvaru Y, která podepírá opěrák a zároveň je spojena se sedákem
* čalouněný sedák je spojený s opěrákem
* opěrák čalouněný i zezadu
* prošité hrany sedáku
* šířka sedáku min. 490 mm, hloubka sedáku min. 490 mm
* područky s polypropylenovým topem
* stohovatelnost: min. 3 ks, konstrukce bránící poškození spodní židle provedením a uchycením podnoží
* nosnost: 130 kg
* kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
* potahová látka:
  + předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo ve výjimečných případech výběr ze vzorníku (stejné cenové kategorie), minimálně ze  7 barev
  + odolnost proti oděru min. 200 000 cyklů
  + 100% vysokopevnostní polyester 400g/m2
  + odolnost proti žmolkování – třída 4
  + stálobarevnost – třída 4
  + odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

**Specifikace jednotlivých provedení:**

1. **látkový sedák a síťovaný opěrák (ZJP1)**
2. **sedák i opěrák ze samonosné látky (ZJP2)**

Židle konferenční celočalouněná



- čtyřnohá židle, konstrukce zadních nohou přechází v opěrák

* konstrukce obdélníkového tvaru (25x15mm), provedení chrom
* tloušťka stěny konstrukce min.1,8mm
* černé krycí pásky plasty pod sedákem
* opěrák celočalouněný, čalouněný i ze zadní strany
* výška židle 81 cm, šířka sedáku 450 mm, celková šířka 570 mm, výška sedáku 450 mm
* výplně ze studené pěny odpovídající úrovní základních vlastností – pružnost, provzdušnost a  tvarová stálost
* prošité hrany sedáku a opěráku k zachování hranatého tvaru
* stohovatelnost min. 5 ks; konstrukce bránící poškození spodní židle
* nosnost minimálně 130 kg
* kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
* potahová látka:
  + předpokládaný odstín černá, modrá, antracit, nebo ve výjimečných případech výběr ze vzorníku (stejné cenové kategorie), minimálně z 12 barev
  + odolnost proti oděru min. 150 000 cyklů
  + odolnost proti žmolkování – třída 4
  + stálobarevnost – třída 6
  + odolnost proti ohni BS EN 1021-1 (cigareta), BS EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

**Specifikace jednotlivých provedení:**

1. **bez područek (ZK1)**
2. **s područkami područky celoplastové černé (RAL 9005) hranatého tvaru (ZK2)**

Křeslo (KRE1)

* celočalouněné
* podnoží kovové, povrchová úprava chrom nebo stříbrná
* ze studené pěny, nebo materiálů s odpovídající úrovní

základních vlastností – pružnost, provzdušnost a tvarová


stálost


* jednosed
* celkový rozměr: 840 x 700 x 780 mm
* nosnost: 120 kg
* kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
* kvalitní, rovné a symetrické švy potahové látky
* potahová látka:
  + předpokládaný odstín modrá, červenohnědá, antracit s eventuální možností vybrat barvu ze vzorníků materiálu ve stejné cenové kategorii, minimálně z dvanácti barev
  + odolnost proti oděru min. 100 000 M
  + odolnost proti žmolkování – třída 4
  + stálobarevnost – třída 6
  + odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2~~:~~ (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Možnost úpravy rozměru (zmenšení šířky) bez vlivu na cenu.

Křeslo (KRE2)



* celočalouněné
* podnoží kovové, povrchová úprava chrom nebo

stříbrná

* ze studené pěny, nebo materiálů s odpovídající úrovní

základních vlastností – pružnost, provzdušnost a



tvarová stálost

* dvojsed
* celkový rozměr: 1490 x 700 x 780 mm
* nosnost: 240 kg
* kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
* kvalitní, rovné a symetrické švy potahové látky
* potahová látka:
  + předpokládaný odstín modrá, červenohnědá, antracit s eventuální možností vybrat barvu ze vzorníků materiálu ve stejné cenové kategorii, minimálně z dvanácti barev
  + odolnost proti oděru min. 150 000 M
  + odolnost proti žmolkování – třída 4
  + stálobarevnost – třída 6
  + odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Možnost úpravy rozměru (zmenšení šířky) bez vlivu na cenu.

Pohovka (POH)



* celočalouněná
* podnoží kovové, povrchová úprava chrom

nebo stříbrná

* ze studené pěny nebo materiálů s

odpovídající úrovní základních vlastností –


pružnost, provzdušnost a tvarová stálost

* třísed
* celkový rozměr: 2140 x 700 x 780 mm
* nosnost: 360 kg
* kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
* kvalitní, rovné a symetrické švy potahové látky
* potahová látka:
  + předpokládaný odstín modrá, červenohnědá, antracit s eventuální možností vybrat barvu ze vzorníků materiálu ve stejné cenové kategorii, minimálně z dvanácti barev
  + odolnost proti oděru min. 100 000 M
  + odolnost proti žmolkování – třída 4
  + stálobarevnost – třída 6
  + odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Možnost úpravy rozměru (zmenšení šířky) bez vlivu na cenu.

Křeslo společenské (KRES1)



* celočalouněné
* podnoží kovové, povrchová úprava chrom nebo stříbrná
* celočalouněný korpus, tedy sedák, opěráku a područky, kubický, hranatý

tvar, mohutný sedací polštář, opěrák polštář převyšující rám a područky,

kancelářské sezení

* sedák – rám z masivního dřeva s namontovanými pružinami, zbývající části rámu: překližka, OSB deska, sedák a opěrák – řezaná pěna – hustota 35 kg/m3,


- jednosed

* nosnost: 120 kg
* vnější rozměr křesla š. 920 mm x v. 750 mm x hl. 890 mm; vnitřní rozměr křesla š. 650 mm x v. 460 mm x hl. 580 mm
* kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
* kvalitní, rovné a symetrické švy potahové látky
* potahová látka:
  + předpokládaný odstín modrá, červená, oranžová, šedá s eventuální možností vybrat barvu ze vzorníků materiálu ve stejné cenové kategorii, minimálně z dvanácti barev
  + odolnost proti oděru min. 100 000 M
  + odolnost proti žmolkování – třída 4
  + stálobarevnost – třída 6
  + odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Možnost úpravy rozměru (zmenšení šířky) bez vlivu na cenu.

Křeslo společenské (KRES2)




* celočalouněné
* podnoží kovové, povrchová úprava chrom nebo stříbrná
* celočalouněný korpus, tedy sedák, opěráku a područky, kubický, hranatý tvar, mohutný sedací polštář, opěrák polštář převyšující rám a područky, kancelářské sezení
* sedák – rám z masivního dřeva s namontovanými pružinami, zbývající části rámu: překližka, OSB deska, sedák a opěrák – řezaná pěna – hustota 35 kg/m3,
* dvojsed
* vnější rozměr křesla š. 1570 mm x v. 750 mm x hl. 890 mm; vnitřní rozměr křesla š. 1300 mm x v. 460 mm x hl. 580 mm
* nosnost: 240 kg
* kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
* kvalitní, rovné a symetrické švy potahové látky
* potahová látka:
  + předpokládaný odstín modrá, červenohnědá, antracit s eventuální možností vybrat barvu ze vzorníků materiálu ve stejné cenové kategorii, minimálně z dvanácti barev
  + odolnost proti oděru min. 150 000 M
  + odolnost proti žmolkování – třída 4
  + stálobarevnost – třída 6
  + odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Možnost úpravy rozměru (zmenšení šířky) bez vlivu na cenu.

Křeslo celočalouněné (KREC1)



* celočalouněný jednosed
* podnoží kovové – ližiny o průřezu 40 x 10 mm, výška ližin 140 mm


v provedení lesklý chrom opatřeno filcovými kluzáky proti poškození

podlahy

* celočalouněný korpus, tedy sedák, opěráku a područky, kubický, hranatý tvar, mohutný sedací polštář, opěrák polštář převyšující rám a područky, kancelářské sezení
* sedák – rám z masivního dřeva s namontovanými pružinami, zbývající části rámu: překližka, OSB deska, sedák a opěrák – řezaná pěna – hustota 35 kg/m3,
* jednosed
* vnější rozměr křesla š. 920 x v. 750 x hl. 890 mm
* kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
* kvalitní, rovné a symetrické švy potahové látky
* potahová látka:
  + předpokládaný odstín modrá, antracit s eventuální možností vybrat barvu ze vzorníků materiálu ve stejné cenové kategorii, minimálně z deseti barev
  + odolnost proti oděru min. 200 000 M
  + 95% vlna, 5% polyamid, min 450 g/m2
  + odolnost proti žmolkování – třída 4-5
  + stálobarevnost – třída 6
  + odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 5852 Crib 5

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Křeslo celočalouněné (KREC2)



* celočalouněný dvojsed
* podnoží kovové – ližiny o průřezu 40 x 10 mm, výška ližin 140 mm


v provedení lesklý chrom opatřeno filcovými kluzáky proti poškození

podlahy

* celočalouněný korpus, tedy sedák, opěráku a područky, kubický, hranatý tvar, mohutné sedací polštáře dělené na dvě části, opěrák dva polštáře převyšující rám a područky, kancelářské sezení
* sedák – rám z masivního dřeva s namontovanými pružinami, zbývající části rámu: překližka, OSB deska, sedák a opěrák – řezaná pěna – hustota 35 kg/m3,
* vnější rozměr křesla š. 1570 x v. 750 x hl. 890 mm
* kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
* kvalitní, rovné a symetrické švy potahové látky
* potahová látka:
  + předpokládaný odstín modrá, antracit s eventuální možností vybrat barvu ze vzorníků materiálu ve stejné cenové kategorii, minimálně z deseti barev
  + odolnost proti oděru min. 200 000 M
  + 95% vlna, 5% polyamid, min 450 g/m2
  + odolnost proti žmolkování – třída 4-5
  + stálobarevnost – třída 6
  + odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 5852 Crib 5

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Pohovka celočalouněná (POHC)




* celočalouněná trojsedačka
* podnoží kovové – ližiny o průřezu 40 x 10 mm, výška ližin 140 mm v
* provedení lesklý chrom opatřeno filcovými kluzáky proti poškození

podlahy

* celočalouněný korpus, tedy sedák, opěráku a područky, kubický, hranatý tvar, mohutné sedací polštáře dělené na tři části, opěrák tři polštáře převyšující rám a područky, kancelářské sezení
* sedák – rám z masivního dřeva s namontovanými pružinami, zbývající části rámu: překližka, OSB deska, sedák a opěrák – řezaná pěna – hustota 35 kg/m3,
* vnější rozměr š. 2220 x v. 750 x hl. 890 mm
* kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
* kvalitní, rovné a symetrické švy potahové látky
* potahová látka:
  + předpokládaný odstín modrá, antracit s eventuální možností vybrat barvu ze vzorníků materiálu ve stejné cenové kategorii, minimálně z deseti barev
  + odolnost proti oděru min. 200 000 M
  + 95% vlna, 5% polyamid, min 450 g/m2
  + odolnost proti žmolkování – třída 4-5
  + stálobarevnost – třída 6
  + odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 5852 Crib 5

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Válenda (Va**)**

* celočalouněná s úložným prostorem přístupným z boku
* kovový pružinový vyklápěcí mechanismus
* délka 2000 - 2050, šířka 900 – 950 mm, výška 450 mm
* rám válendy z laminové desky min. tloušťky 18 mm,

očalouněný látkou min. výběr z deseti barev

* pevný lamelový rošt, min. počet lamel 22 ks uložených ve

výkyvných kaučukových pouzdrech

* pružinová nepolohovací matrace pevně očalouněna v potahové látce min. výběr z deseti barev. Matraci nelze vyjímat a otáčet, pružiny mají dva různé rozměry drátu a ochrannou tkaninu proti potlačení pružin
* nosnost min. 120 kg
* odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka)

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.