**Příloha č. 10 - Specifikace servisních prací pro část 2 VZ**

**Oběžný výtah (páternoster)**

**Odborná prohlídka [OP]**: v rozsahu a frekvenci dle ČSN 27 4002

vždy s odbornou prohlídkou se bude provádět i **pravidelná servisní prohlídka**

**Odborná zkouška [OZ]**: v rozsahu a frekvenci dle ČSN 27 4007

**Inspekční prohlídka [IP]**: v rozsahu a frekvenci dle ČSN 27 4007

Přesná specifikace oběžného výtahu bude poskytovateli zaslána v elektronické podobě do 15 dnů od uzavření smlouvy.

**Vymezení činností pravidelných servisních prohlídek oběžného výtahu:**

**Strojovna**

**provést kontrolu**

* vybavení, tabulek, návodů, příslušenství
* stroje výtahu
* vizuální kontrolu elektromotoru
* brzd
* hnacích polygonů
* hlavního vypínače a pojistek
* rozvaděče výtahu
* příslušenství
* elektrických rozvodů v případě potřeby vyčistit od prachu a nečistot
* přístupu, osvětlení, větrání
* přístupu ke strojovně

**provést čištění**

* čištění strojovny výtahu včetně hnacího agregátu a nosné konstrukce výtahu (2x ročně)
* provést čištění rozvodné skříně od prachu a nečistot (2x ročně)

**provést mazání**

* provést výměnu převodového oleje ve šnekových převodovkách (1x ročně)
* dle mazacího plánu výrobce výtahu včetně materiálu

**Šachetní prostor**

**provést kontrolu**

* stavu ohrazení
* stavu vodítek (v případě nutnosti provést seřízení a dotažení vodítek)
* nosných prostředků
* napínajícího zařízení řetězů (v případě nutnosti provést seřízení)
* elektrické troleje (v případě nutnosti provést napnutí troleje)
* osvětlení prohlubně
* přejezdů
* bezpečnostní mřížky
* odklopných prahů
* nástupiště, zábran, madel
* nouzového osvětlení
* osvětlení přejezdů
* tabulek, návodů
* ovladače
* signalizace
* osvětlení

**provést čištění**

* šachetního prostoru, šachetního dna, elektrické troleje (2x ročně)

**provést mazání**

* dle mazacího plánu výrobce výtahu včetně materiálu

**Klece výtahu**

**provést kontrolu**

* podlahy
* stěn, odklopných stropů
* odklopných prahů
* závěsných čepů
* vodících čelistí
* bezpečnostních kontaktů stropů
* madel
* tabulek, návodů

**provést čištění**

* podlahy
* stěn, odklopných stropů (2x ročně)
* odklopných prahů (2x ročně)
* bezpečnostních kontaktů stropů (2x ročně)

**provést mazání**

* dle mazacího plánu výrobce výtahu včetně materiálu

**Práce bude provedena včetně zápisů do knihy výtahu. V ceně pravidelné servisní prohlídky budou započteny všechny práce a doprava.**