**Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Český rozhlas poptává bezdotykový dezinfekční systém s plnou automatizací a servisem. Pronájem stojanu formou služby za paušální měsíční cenu.

**Specifikace zboží:**

**Bezdotykový dezinfekční stojan**

- rozměry stojanu: minimálně 200x200x150 cm

- stojan musí být schopen nést reklamní sdělení / brand / apod.

- materiál nerez + polep fólií

**Vlastnosti stojanu:**

* Automatické dávkování dezinfekce po vložení rukou do prostoru pro dezinfekci rukou, pomocí IR senzoru – možnost nastavení citlivosti tohoto senzoru vzhledem ke světelným podmínkám každého umístěného stojanu
* Objem dezinfekční kapaliny – min. 15l / 15.000 dávek dezinfekce
* Napájení

Vlastní napájení, bez nutnosti zapojení do sítě

Možnost rozšíření i o adaptér pro zapojení do sítě

* Možnosti umístění stojanu:

Volně i možnost ukotvení stojanu

Dostatečně stabilní stojan, aby mohl stát samostatně v prostoru. Možnosti kotvení:

Přilepen oboustrannou lepící páskou

Přilepen jiným způsobem

Přišroubován k podlaze

* Stabilní a pevná nerezová konstrukce
* Velký prostor pro dezinfekci rukou – oboustranný pro možnost umístění v prostoru i u stěny
* Vzdálená správa stojanu – změna dávky dezinfekce, aktivace a deaktivace, vlastní datové spojení – bez nutnosti sítového kabelu nebo wifi
* Reporting využití stojanu

Počty dávek v daném období a jejich vývoj

Vývoj stavu baterie pro sledování

Kontrola stavu kapaliny

Otevření / zavření stojanu

Otřesové čidlo

* Přístup do systému správy a operativní kontroly všech stanic – přístup do sw s online náhledem na stav a historii stanic. Přístup pro kontaktní osobu.

**Monitoring a postup v případě chyby**

* Minimálně 1x denně monitorování aktuálního stavu stanic pomocí online nástrojů, které jsou k dispozici
* V případě signalizace docházející baterie nebo kapaliny naplánování výjezdu techniků tak, aby k vyčerpání nedošlo a nebyl narušen chod
* V případě odhalení nefunkčnosti stojanu / vybité baterie / vyčerpané dezinfekce / otřesového čidla vyslání neprodleně zaměstnance k odstranění závady

**Podmínky poskytování servisních služeb:**

* servisní služby budou poskytovány po dobu 18 měsíců od data odevzdání zboží nájemci s možností dalšího prodloužení
* servisní služby budou zahrnovat:

pravidelnou měsíční kontrolu funkčnosti zboží,

profylaxi zboží

doplnění dezinfekční kapaliny

záruční servis – odstraňování záručních vad

mimozáruční servis – odstraňování jiných než záručních vad

* pronajímatel je povinen zajistit dostupnost servisních kontaktů v rozsahu pondělí až neděle od 7:00 do 21:00 hod., a to na tel. čísle [DOPLNIT] a na e-mailu [DOPLNIT].
* pronajímatel je povinen zajistit odezvu na požadavek nájemce ohledně servisu stanice nejdéle do 1 hodiny od obdržení takového požadavku a odstranění vady pak do 2 hodin od obdržení požadavku nájemce
* Stanice/stojany budou opatřeny korporátním logem umístěném na velkoformátové fólii po celé ploše stojanu bez spojů. Bezkontaktní stanice/stojany budou umístěny v prostorách vstupů a místech s vyšším výskytem osob. V ceně nájmu jsou neomezené dodávky dezinfekční kapaliny do stanic, kontroly a doplňování bez asistence ČRo. Zpřístupnění dat o využití jednotlivých stanic.
* Online přístup do SW, který zobrazuje aktuální stav stanic a vývoj počtu dávek dezinfekce a další údaje o stanicích
* Přístup do tohoto SW pro kontaktní osobu z ČRo

**Dezinfekční kapalina**

Spektrum účinnosti:

* Virucidní účinnost testována podle ČSN EN 14476+A2:2020
* Spektrum účinnosti: Baktericidní, tuberkulocidní, virucidní a protikvasinkový

Oblast použití:

* Domácnost, potravinářství, kosmetika a farmacie

Parfumace:

* Příjemná, neutrální parfumace dezinfekční kapaliny
* Pronajímatel zajistí možnost výše uvedenou dezinfekční kapalinu dodávat klientovi i v samostatných baleních (cestovní velikost) na základě objednávky.