**PŘÍLOHA č. 4 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZBOŽÍ A CENY**

**Jednorázová 4vrstvá ústní Nano rouška – zdravotnická maska**

**20 000 kusů**

Technická specifikace

Prodyšnost materiálu – 220 I/m2

Registrováno jako zdravotnický prostředek třídy I.

Splňuje normu EN 14683, maska typ IIR

Rozměry:

96mm výška x 180mm šířka

Materiál:

Polypropylenová netkané textilie s aplikovanou nanovlákennou vrstvou s BFE>99,5%, VFE>99,5%

Tvarovací drátek v minimální šíři roušky s tvarovou pamětí.

Boční lemovky zajišťující maximální přilnavost a těsnost roušky

**Respirátor třídy FFP2**

**30.000 kusů**

Technická specifikace

Splňovat normu EN 149:2021 plus A1:2009 FFP2 NR

Splňovat nařízení PPE \_ regulation EU 2016/425

Splňovat certifikát CE oznámeného subjektu dávat certifikát do přílohy

Rozměry:

15,5 X 10,5 cm šířka

Materiál:

netkaná textilie 5 vrstvý materiál, 5mvrstvá protexe, minimálně dvě vrstvy z 5 melt\_blown. Baleno každý kus zvlášť Tvarovací drátek v minimální šíři roušky s tvarovou pamětí.

Natištěný český návod na sáčku každého respirátoru složitelná ochranná maska.

úprava proti zamlžení, obličejová polomaska, elastické úchyty bodově navařené

osazená drátkem s vnitřní změkčeným zakrytím\_ vnitřní měkká ochrana