**VZ8/2022 příloha č. 5.2 – Technická specifikace zakázky**

Technické řešení nábytku

**Sedací nábytek** musí splňovat všechny platné normy a předpisy, důraz je kladen na nastavitelnost a funkčnost, prodyšnost použitého materiálu, stálobarevnost materiálu při působení světla, odolnost proti oděru za mokra i sucha a odolnost proti ohni.

Zadavatel požaduje dodání nábytku kompletovaného a smontovaného ve výrobě dodavatele nebo subdodavatele. Volba příslušenství musí být provedena podle platných podkladů výrobců. Materiály používané na mobiliář musí být v 1. jakosti.

Záruka na všechny díly, jejich mechanické vlastnosti a čalounění min. 60 měsíců.

Zadavatel si vyhrazuje právo prověření kvality v příslušném zkušebním ústavu, případně posouzení soudním znalcem. Všechny předložené vzorky musí vykazovat kvalitu zpracování odpovídající příslušným normám, zejména:

* **ČSN EN 1335-1:2000** Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní – Část 1. Rozměry: Stanovení rozměrů
* **ČSN EN 1335-2:2009** Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní – Část 2. Rozměry: Bezpečnostní požadavky
* **ČSN EN 16139:2013** Nábytek **–** Pevnost, trvanlivost a bezpečnost – Požadavky na nebytový sedací nábytek
* **ČSN 91 0611 (910611)** Nábytek - Sedací nábytek - Křesla a pohovky - Základní rozměry a požadavky

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

**Sedací nábytek**

(Vložené obrázky mají ilustrační a informativní charakter)

Pracovní židle (PZ1)

* určeno i pro 24 h sezení
* židle budou využity i pro provoz ve studiích. S ohledem na uvedený účel užití

požadujeme, aby židle při používání nevydávaly skřípavé, klapavé či jiné zvuky,

které by rušily při vysílání

* plně čalouněná s konstrukcí odděleného sedáku a opěráku (opěrky zad)
* synchronní mechanika s automatickým nastavením tuhosti s horizontálním

posuvem sedáku

* plynulá nastavitelnost výšky sedáku; kvalitní pružící systém, pneumatický plynový

píst s kvalitním tlumením dosedu

* prošití hran sedáku i opěráku; sedák i opěrák z injektované pěny
* šířka sedáku 500 mm, hloubka sedáku 450 mm
* výškově stavitelný opěrák nebo výškově stavitelná bederní opěra
* výška zádového opěráku min. 500 mm
* výška židle 100 – 1210 mm, výška sedáku 440 – 550 mm
* automatické nastavení protitlaku zádového opěráku v rozmezí 50 - 130 kg tělesné hmotnosti; stabilní průběh odporu opěráku v celém rozsahu záklonu
* podnož kovový pětiramenný kříž hranatého tvaru s povrchovou úpravou leštěný hliník
* 3D podhlavník (výškově, hloubkově a úhlově stavitelný)
* PU područky výškově stavitelné P44
* kolečka o průměru min. 65 mm, možnost variantního osazení pro použití na měkkých nebo tvrdých površích
* ovládací prvky intuitivní, snadno dostupné při sedu
* hmotnost židle: 18 kg
* nosnost: 130 kg - doložit certifikátem ze zkušebny
* kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, sváry průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
* potahová látka: výběr z dvou variant stejné cenové kategorie

a)

* + 100% polyester
  + předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejné cenové kategorie), minimálně z šestnácti barev
  + odolnost proti oděru min. 150 000 cyklů
  + odolnost proti žmolkování – třída 4-5
  + stálobarevnost – třída 6
  + odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2

(zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

b)

* + 100% polyester, látka odpuzující vodu, snadné čistění
  + předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejné cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
  + odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
  + odolnost proti žmolkování – třída 5
  + stálobarevnost – třída 5
  + odolnost proti ohni BS5852 PART 0

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Certifikováno dle normy ČSN EN 1335–1, 2 – doložit certifikát

**Cenové nacenění:**

1. **pracovní židle bez opěrky hlavy (PZ1)**
2. **pracovní židle s opěrkou hlavy (PZ1opěr)**

Pracovní židle (PZ2)



* určeno i pro 24 h sezení
* židle budou využity i pro provoz ve studiích. S ohledem na uvedený účel užití

požadujeme, aby židle při používání nevydávaly skřípavé, klapavé či jiné zvuky,

které by rušily při vysílání

* s konstrukcí odděleného čalouněného sedáku, síťovaného opěráku (opěrky zad) a

čalouněného podhlavníku

* synchronní mechanika s automatickým nastavením tuhosti s horizontálním posuvem sedáku
* plynulá nastavitelnost výšky sedáku; kvalitní pružící systém, pneumatický plynový píst s kvalitním tlumením dosedu
* prošití hran sedáku; sedák z injektované pěny
* šířka sedáku 530 mm, hloubka sedáku min. 500 mm
* výška židle bez opěrky hlavy 1040 – 1200 mm, výška sedáku 440 – 550 mm
* výškově stavitelný opěrák ve zvolené poloze zajištěno zámkem, opěrák plastový rám hranatého tvaru zezadu s výztuhou ve tvaru Y čalouněný technickou síťovinou
* samostatně výškově stavitelná čalouněná bederní opěrka.
* výška zádového opěráku bez hlavové opěrky min. 600 mm
* automatické nastavení protitlaku zádové opěry v rozmezí cca 50 - 150 kg tělesné hmotnosti; stabilní průběh odporu opěry v celém rozsahu záklonu a možnost blokace v min. 5 pozicích, příp. v libovolném bodě celého rozsahu záklonu
* síťovaný 3D podhlavník (výškově, hloubkově a úhlově stavitelný)
* PU područky výškově stavitelné
* podnož kovový pětiramenný kříž s povrchovou úpravou leštěný hliník
* kolečka o průměru min. 65 mm, možnost variantního osazení pro použití na měkkých nebo tvrdých površích
* ovládací prvky intuitivní, snadno dostupné při sedu
* hmotnost židle: 18 kg
* nosnost: 150 kg - doložit certifikátem ze zkušebny
* kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, sváry průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
* potahová látka – výběr z dvou variant stejné cenové kategorie

a)

* + 100% polyester
  + předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejné cenové kategorie), minimálně z šestnácti barev
  + odolnost proti oděru min. 150 000 cyklů
  + odolnost proti žmolkování – třída 4-5
  + stálobarevnost – třída 6
  + odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2

(zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

b)

* + 100% polyester, látka odpuzující vodu, snadné čistění
  + předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejné cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
  + odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
  + odolnost proti žmolkování – třída 5
  + stálobarevnost – třída 5
  + odolnost proti ohni BS5852 PART 0


Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno

max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Certifikováno dle normy ČSN EN 1335–1, 2 – doložit certifikát

Pracovní židle (PZ3)



* určeno i pro 24 h sezení
* židle budou využity i pro provoz ve studiích. S ohledem na uvedený účel užití požadujeme, aby židle při používání nevydávaly skřípavé, klapavé či jiné zvuky, které by rušily při vysílání
* kancelářská pracovní židle se synchronním mechanismem a vysokým opěrákem. Mechanika umožňuje posuv a náklon sedáku. Hloubkově nastavitelná bederní opěrka.
* plynulá nastavitelnost výšky sedáku; kvalitní pružící systém, pneumatický plynový píst s kvalitním tlumením dosedu
* čalouněný sedák a opěrák, prošití hran sedáku;
* opěrák je k mechanice pod sedákem připojen pomocí kovového dvouramenného vnějšího rámu, nahoře spojeného příčkou, který opěráku vytváří oporu a končí až pod čalouněnou částí opěráku, ze zadní strany opěrák v horní části čalouněný na výšku min. 150 mm
* šířka židle 680 mm, šířka sedáku 510 mm, celková hloubka 650 mm, hloubka sedáku 420 - 500 mm
* výška židle 1270 - 1430 mm, výška sedáku 490 – 600 mm
* automatické nastavení protitlaku zádové opěry v rozmezí cca 50 - 120 kg tělesné hmotnosti; stabilní průběh odporu opěry v celém rozsahu záklonu a možnost blokace v min. 4 pozicích, příp. v libovolném bodě celého rozsahu záklonu
* čalouněný nastavitelný podhlavník
* PU područky výškově stavitelné (rozpětí 80 mm), kostra područky černá
* podnož černý pětiramenný kříž
* kolečka o průměru min. 65 mm, možnost variantního osazení pro použití na měkkých nebo tvrdých površích
* ovládací prvky intuitivní, snadno dostupné při sedu
* nosnost: min. 120 kg
* kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, sváry průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
* potahová látka:
  + 100% polyester
  + předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejné cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
  + odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
  + odolnost proti žmolkování – min. třída 4-5
  + stálobarevnost – min. třída mi. 4-5
  + odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka)

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno

max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Certifikováno dle normy EN 1335–1, 2 – doložit certifikát

Pracovní křeslo (PK1)

- určeno i pro 24 h sezení

* židle budou využity i pro provoz ve studiích. S ohledem na uvedený účel užití

požadujeme, aby židle při používání nevydávaly skřípavé, klapavé či jiné zvuky,

které by rušily při vysílání s konstrukcí odděleného čalouněného sedáku, síťovaného opěráku (opěrky zad) a podhlavníku v černé síti

* synchronní mechanika s horizontálním posuvem sedáku
* jednoduché ovládání mechaniky jednou pákou – synchra, posuvu sedáku a výšky

sezení; kvalitní pružící systém, pneumatický plynový píst s kvalitním tlumením dosedu

* šířka sedáku 500 mm, hloubka sedáku min. 480 mm
* výška zádového opěráku min. 500 mm
* výška židle s opěrkou 1130 – 1170 mm, výška sedáku 430 – 530 mm
* výškově stavitelný opěrák včetně bederní opěry 3D, která umožňuje stálý kontakt
* nastavení protitlaku zádového opěráku opěry v rozmezí cca 50 - 130 kg tělesné hmotnosti; stabilní průběh odporu opěry v celém rozsahu záklonu a možnost blokace boční pákou v min. 5 pozicích, příp. v libovolném bodě celého rozsahu záklonu
* výška zádového opěráku bez hlavové opěrky min. 500 mm
* 3D síťovaný podhlavník (výškově, hloubkově a úhlově stavitelný)
* PU područky 4D
* podnož kovový pětiramenný kříž hranatého tvaru s povrchovou úpravou leštěný hliník
* universální kolečka o průměru min. 60 mm, možnost variantního osazení pro použití na měkkých nebo tvrdých površích
* ovládací prvky intuitivní, snadno dostupné při sedu
* hmotnost křesla: max. 27 kg
* nosnost: 130 kg – doložit certifikátem ze zkušebny
* kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
* potahová látka – výběr z dvou variant stejné cenové kategorie

a)

* + 100% polyester
  + předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejné cenové kategorie), minimálně z šestnácti barev
  + odolnost proti oděru min. 150 000 cyklů
  + odolnost proti žmolkování – třída 4-5
  + stálobarevnost – třída 6
  + odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2

(zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)


b)

* + 100% polyester, látka odpuzující vodu, snadné čistění
  + předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejné cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
  + odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
  + odolnost proti žmolkování – třída 5
  + stálobarevnost – třída 5
  + odolnost proti ohni BS5852 PART 0

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Certifikováno dle normy ČSN EN 1335–1, 2 – doložit certifikát

Pracovní křeslo 24/7 pro nepřetržitý provoz (PK2)



- zátěžové ergonomické křeslo určené pro nepřetržitý provoz (používané neustále jedním nebo střídajícími se uživateli) s možností objednat dvě různé délky sedáku a výšky posezu a to pro výšku uživatele do 175 cm a uživatele s výškou vyšší než 175 cm za stejnou cenu

* plně čalouněné s konstrukcí spojeného sedáku a opěráku (opěrky) zad
* houpací mechanika s aretací ve zvolené pozici (assistblock) plynulá nastavitelnost výšky sedáku; kvalitní pružící systém, pneumatický plynový píst s kvalitním tlumením dosedu
* šířka sedáku min. 550 mm, celková šířka 700 mm, výška 1160 až 1280 mm, hloubka kratšího sedáku 480 mm, výška sedáku min. 420 - 510 mm; hloubka delšího sedáku 540 mm, výška sedáku min. 460 - 580 mm
* nastavení protitlaku zádové opěry v rozmezí cca 50 - 160 kg tělesné hmotnosti; stabilní průběh odporu opěry v celém rozsahu záklonu výškově nastavitelná opěra hlavy
* podnož Loop nylonový černý kříž s průměrem 700 mm s kovovou vložkou
* područky výklopné s čalouněným topem
* kolečka o průměru 65 mm, možnost variantního osazení pro použití na měkkých nebo tvrdých površích
* ovládací prvky intuitivní, snadno dostupné při sedu
* hmotnost křesla: 21-23 kg
* nosnost: minimálně 160 kg – doložit certifikátem ze zkušebny
* kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
* potahová látka:

a)

* + předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejné cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
  + odolnost proti oděru min. 500 000 cyklů
  + odolnost proti žmolkování – třída 4-5
  + stálobarevnost – třída 7
  + odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka

b)

* + 100% polyester, látka odpuzující vodu, snadné čistění
  + předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejné cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
  + odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
  + odolnost proti žmolkování – třída 5
  + stálobarevnost – třída 5
  + odolnost proti ohni BS5852 PART 0


**Cenové nacenění:**

* **PK2a) potahová látka 100 000 cyklů**
* **PK2b) potahová látka 500 000 cyklů**

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Certifikováno dle normy ČSN EN 1335–1, 2 – doložit certifikát

Celočalouněné manažerské křeslo (CMK)

* manažerské otočné křeslo s vysokou zádovou opěrou s integrovaným záhlavníkem, poskytující velmi pohodlné sezení
* opěrák i sedák – pevná kovová konstrukce vyplněná injektovanou pěnou, opěrák je k sedáku připojen pouze přes obě područky, mezi opěrákem a sedákem je tak pohledová mezera
* pevné područky litý leštěný hliník ve tvaru uzavřeného víceúhelníku na horní dotykové ploše opatřené koženým hmatníkem v barevnosti černá
* vybavené houpacím mechanismem nabízejícím relaxační odpočinkovou polohu. Aretace opěráku ve 4 polohách, a nastavení protitlaku postranní kličkou.
* mechanismus s nastavením protitlaku zádové opěry v rozmezí cca 45 – 120 kg tělesné hmotnosti
* sedák a opěrák čalounění v látce, prošití sedáku a opěráku barvou nitě shodné s barvou čalounění nebo v kontrastním provedení v barvě černá, bílá nebo světle šedá
* prošití v ploše sedáku a opěráku tvoří žebříkový vzor s na opěráku min. osmi příčkami na celou výšku pod záhlavníkem
* šířka sedáku min. 500 mm, hloubka sedáku 445 mm, výška sedáku 430 - 540 mm
* podnož kovový pětiramenný kříž s povrchovou úpravou leštěný hliník o průměru 680 mm
* kolečka min. 60 mm, brzděná, s možností variantního osazení pro použití na měkkých nebo tvrdých površích
* nosnost: min. 120 kg
* esteticky hodnotné řemeslné zpracování
* potahová látka:
  + předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo ve výjimečných případech výběr ze vzorníku minimálně min. 10 barev
  + materiál 100% polyester – trevira minimální hmostnost 330 g/m2
  + předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo ve výjimečných případech výběr ze vzorníku minimálně min. 10 barev
  + odolnost proti oděru min. 100 000 M
  + stálobarevnost – třída 5-7
  + odolnost proti žmolkování – třída 4-5
  + odolnost proti ohni BS EN 1021-1,2, BS 5852, CRIB 5, BS 5851, BS 7176

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Certifikováno dle normy EN 1335–1, 2

Pracovní židle vysoká – barovka (PZB)

* plně čalouněná s konstrukcí odděleného sedáku a opěráku (opěrky zad)
* extra vysoký plynový píst
* mechanika – kloub – nastavení vzdálenosti opěráku od sedáku, zajištění opěráku v kterékoliv poloze v rozmezí 20°
* pětiramenný kříž černý s kluzáky
* aretační kruh
* celkové rozměry 700 x 700 x 1070-1310 mm
* šířka sedáku 510 mm, hloubka sedáku 450 mm, výška sedáku v rozsahu 570 až 840 mm
* potahová látka – výběr z dvou variant stejné cenové kategorie

a)

* + 100% polyester
  + předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejné cenové kategorie), minimálně z šestnácti barev
  + odolnost proti oděru min. 150 000 cyklů
  + odolnost proti žmolkování – třída 4-5
  + stálobarevnost – třída 6
  + odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2

(zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

b)

* + 100% polyester, látka odpuzující vodu, snadné čistění
  + předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejné cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
  + odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
  + odolnost proti žmolkování – třída 5
  + stálobarevnost – třída 5
  + odolnost proti ohni BS5852 PART 0

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Certifikováno dle normy ČSN EN 1335–1, 2

Barová židle vysoká (BZ)

* provedení konstukce podnoží chrom s možností lakovaných nohou v černé, šedé, bílé barvě
* jednolitý sedáku a opěrák v plastu viz obrázek s možností výběru z 9 variant barevného provedení
* stohovatelnost min. 5 ks
* možnost výběru výšky sedu 770/670 mm a celkové výšky 880/780 mm
* šířka sedáku min. 370 mm, hloubka židle min. 360 mm
* opěra nohou
* nosnost: 120 kg

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Židle jednací

Obecná specifikace:



* kovové subtilní čtyřnohé podnoží z vysoce kvalitní oceli – profil trubka,

povrchová úprava chrom

* jednolitá skořepina sedáku a opěráku z vysoce kvalitní ergonomicky

tvarované lakované překližky potažené laminem stejného dekoru – světlá lazura maximálně blízká dekoru použitých nábytkových LTD desek bělený dub, olše

* v horní části opěráku otvor/y pro snadný úchop a manipulaci
* stohovatelnost min. 5 ks; konstrukce bránící poškození spodní židle provedením a uchycením podnoží
* stohovatelnost se zajištěním minimálního využitého objemového prostoru sestohovaných židlí
* určeno pro častou manipulaci a používání
* nosnost: 130 kg
* kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování

Specifikace jednotlivých provedení:

1. bez područek (ZJ1)


* nečalouněná
* max. hmotnost 9 kg

1. s područkami (ZJ2)

* shodný design s židlí jednací bez područek včetně dekoru
* nečalouněná
* max. hmotnost 10 kg

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Židle jednací pérová (ZJP)



* určeno pro čekající návštěvy vedoucího manažera
* kovová kostra s pružným podnožím z vysoce kvalitní oceli
* profil trubka, povrchová úprava chrom
* čalouněný sedák a hluboký opěrák včetně čalouněných zad stejnou potahovou látkou
* šířka sedáku min. 490 mm, hloubka sedáku 460 mm
* područky čalouněné, nebo polyuretanové
* platové kluzáky proti poškození podlahy
* nosnost: 120 kg
* kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
* potahová látka – výběr z dvou variant stejné cenové kategorie

a)

* + 100% polyester
  + předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejné cenové kategorie), minimálně z šestnácti barev
  + odolnost proti oděru min. 150 000 cyklů
  + odolnost proti žmolkování – třída 4-5
  + stálobarevnost – třída 6
  + odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2

(zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

b)

* + 100% polyester, látka odpuzující vodu, snadné čistění
  + předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejné cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
  + odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
  + odolnost proti žmolkování – třída 5
  + stálobarevnost – třída 5
  + odolnost proti ohni BS5852 PART 0

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Židle konferenční celočalouněná (ZK)

* kovové subtilní čtyřnohé podnoží z vysoce kvalitní oceli – profil trubka, povrchová úprava chrom
* jednolitá skořepina sedáku a opěráku z vysoce kvalitní ergonomicky tvarované překližky v celočalouněném provedení
* hloubka sedáku 400 mm, výška sedáku 460 mm, šířka sedáku 450 mm, celková šířka 540 mm, celková výška 870 mm,
* stohovatelnost min. 5 ks; konstrukce bránící poškození spodní židle provedením a uchycením podnoží
* nosnost: 130 kg
* kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
* potahová látka – výběr z dvou variant stejné cenové kategorie

a)

* + 100% polyester
  + předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejné cenové kategorie), minimálně z šestnácti barev
  + odolnost proti oděru min. 150 000 cyklů
  + odolnost proti žmolkování – třída 4-5
  + stálobarevnost – třída 6
  + odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2



(zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

b)

* + 100% polyester, látka odpuzující vodu, snadné čistění
  + předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejné cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
  + odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
  + odolnost proti žmolkování – třída 5
  + stálobarevnost – třída 5
  + odolnost proti ohni BS5852 PART 0

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Křeslo (KRE1)

* celočalouněné
* ze studené pěny, nebo materiálů s odpovídající úrovní

základních vlastností – pružnost, provzdušnost a tvarová

stálost

* podnoží kovové, povrchová úprava chrom nebo stříbrná
* jednosed
* **rozměr varianta a)**: šířka 800 mm x výška 700 mm, výška sedáku 400 mm x hloubka 770 mm
* **rozměr varianta b)**: šířka 700 mm x výška 730 mm, výška min. sedáku 440 mm, hloubka 610 mm
* nosnost: 120 kg
* kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
* kvalitní, rovné a symetrické švy potahové látky
* potahová látka – výběr z dvou variant stejné cenové kategorie

a)

* + 100% polyester
  + předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejné cenové kategorie), minimálně z šestnácti barev
  + odolnost proti oděru min. 150 000 cyklů
  + odolnost proti žmolkování – třída 4-5
  + stálobarevnost – třída 6
  + odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2

(zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

b)


* + 100% polyester, látka odpuzující vodu, snadné čistění
  + předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejné cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
  + odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
  + odolnost proti žmolkování – třída 5
  + stálobarevnost – třída 5
  + odolnost proti ohni BS5852 PART 0


**Cenové nacenění:**

* **KRE1a)**
* **KRE1b)**

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Křeslo (KRE2)



* celočalouněné
* ze studené pěny, nebo materiálů s odpovídající úrovní základních vlastností – pružnost, provzdušnost a tvarová stálost
* podnoží kovové, povrchová úprava chrom nebo stříbrná
* dvojsed
* **rozměr varianta a)**: šířka 1490 mm x výška 700 mm, výška sedáku 400 mm x hloubka 770 mm
* **rozměr varianta b)**: šířka 1300 mm x výška 730 mm, výška sedáku min. 440 mm, hloubka 610 mm
* nosnost: 240 kg
* kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
* kvalitní, rovné a symetrické švy potahové látky
* potahová látka – výběr z dvou variant stejné cenové kategorie:

a)

* + 100% polyester
  + předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejné cenové kategorie), minimálně z šestnácti barev
  + odolnost proti oděru min. 150 000 cyklů
  + odolnost proti žmolkování – třída 4-5
  + stálobarevnost – třída 6
  + odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2

(zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

b)



* + 100% polyester, látka odpuzující vodu, snadné čistění
  + předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejné cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
  + odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
  + odolnost proti žmolkování – třída 5
  + stálobarevnost – třída 5
  + odolnost proti ohni BS5852 PART 0

**Cenové nacenění:**

* **KRE2a)**
* **KRE2b)**

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Pohovka (POH)



* celočalouněná
* ze studené pěny nebo materiálů s

odpovídající úrovní základních vlastností –

pružnost, provzdušnost a tvarová stálost

* podnoží kovové, povrchová úprava chrom

nebo stříbrná

* třísed
* **rozměr varianta a)**: šířka 2140 mm x výška 700 mm, výška sedáku 400 mm x hloubka 770 mm
* **rozměr varianta b)**: šířka 1870 mm x výška 730 mm, výška sedáku min. 440 mm, hloubka 610 mm
* nosnost: 360 kg
* kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
* kvalitní, rovné a symetrické švy potahové látky
* potahová látka – výběr z dvou variant stejné cenové kategorie

a)

* + 100% polyester
  + předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejné cenové kategorie), minimálně z šestnácti barev
  + odolnost proti oděru min. 150 000 cyklů
  + odolnost proti žmolkování – třída 4-5
  + stálobarevnost – třída 6
  + odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2

(zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

b)


* + 100% polyester, látka odpuzující vodu, snadné čistění
  + předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejné cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
  + odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
  + odolnost proti žmolkování – třída 5
  + stálobarevnost – třída 5
  + odolnost proti ohni BS5852 PART 0

**Cenové nacenění:**

* **POHa)**
* **POHb)**

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.


Křeslo (KRES1)



* celočalouněné křesílko, opěrák přechází dopředu v područky zpředu zaoblené
* ze studené pěny nebo materiálů s odpovídající úrovní základních vlastností – pružnost, provzdušnost a tvarová stálost
* podnoží, viditelný kovový rám s čtyřmi nohami, z trubkové oceli (surová ocel) tl. 22/2 opatřené práškovou vypalovanou barvou vzorník RAL odstínech stříbrná, černá
* rozměry: šířka 660 mm, výška 820 mm, min. výška sedáku 470 mm, výška područek 730 mm, hloubka 630 mm
* nosnost: 120 kg
* kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
* kvalitní, rovné a symetrické švy potahové látky
* potahová látka:
  + 100% polyester,
  + předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejné cenové kategorie), minimálně z šestnácti barev
  + odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
  + odolnost proti žmolkování – třída 4
  + stálobarevnost – třída 6
  + odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2

(zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.


Křeslo (KRES2)

* celočalouněný dvojsed, opěrák přechází dopředu v područky zpředu zaoblené
* ze studené pěny nebo materiálů s odpovídající úrovní základních vlastností – pružnost, provzdušnost a tvarová stálost
* podnoží, viditelný kovový rám s čtyřmi nohami, z trubkové oceli (surová ocel) tl. 22/2 opatřené práškovou vypalovanou barvou vzorník RAL odstínech stříbrná, černá
* rozměry: šířka 1200 mm, výška 820 mm, min. výška sedáku 470 mm, výška područek 730 mm, hloubka 630 mm
* nosnost: 240 kg
* kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
* kvalitní, rovné a symetrické švy potahové látky
* potahová látka:
  + 100% polyester,
  + předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejné cenové kategorie), minimálně z šestnácti barev
  + odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
  + odolnost proti žmolkování – třída 4
  + stálobarevnost – třída 6
  + odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2

(zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Válenda (Va**)**

* celočalouněná s úložným prostorem přístupným z boku
* kovový pružinový vyklápěcí mechanismus
* délka 2000 - 2050, šířka 900 – 950 mm, výška 450 mm
* rám válendy z laminové desky min. tloušťky 18 mm,

očalouněný látkou min. výběr z deseti barev

* pevný lamelový rošt, min. počet lamel 22 ks uložených ve

výkyvných kaučukových pouzdrech

* pružinová nepolohovací matrace pevně očalouněna v potahové látce min. výběr z deseti barev. Matraci nelze vyjímat a otáčet, pružiny mají dva různé rozměry drátu a ochrannou tkaninu proti potlačení pružin

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.