**Technická specifikace:**

**Specifikace oken:**

Všechny elementy (okna, dveře) jsou zobrazeny jen schematicky, uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry oken. Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

**Pozice: 1**



**Množství: 8 ks**

-TYP: Konstrukce - IV78

-Profil: IV78

-Šířka: 4240 mm

-Výška: 1790 mm

-Dřevina: smrk napojovaný

-Barva: Borovice 18 / Borovice 18

-Barva okap.: Oliva C33 sv. bronz

-Okap. rám: okapnice rámová ok. AWZ 14/22

-Barv. těsnění: Hnědé

-Rám: rám okenní

-Spojka: **Poloha Šířka Popis**

svisle 164 mm spoj DD

vodorovně 164 mm spoj DD

vodorovně 164 mm spoj DD

-Rozšíření: **Poloha Šířka Popis**

nahoře 60 mm ro-natupo /natupo

-Kotvení: 5 \* na kotvy

-Parap.dráž.: 2 \* Venku / Uvnitř

-Křídlo: 2 \* F-bez dorovnání,

2 \* okenní křídlo

-výplň/sklo: 4 ks : 4-14-4-14-4 PTN-FL-PTN, Ug0,6

-Sklo tl./mm: 4 ks : 40

-Rámeček: Černý

-Kování: **název otvírky**

1 Pevně zasklený rám

2 Pevně zasklený rám

3 sklopné klika nahoře

4 sklopné klika nahoře

-Par. Kování: **Název parametru Hodnota parametru**

**-U každé otevírací okenní křídlo bude osazeno 2 kontaktními magnety pro možnost připojení prvků MaR.**

-Váha: 281kg

-Klička FKS bronz F4

**Pozice: 2**



**Množství: 1 ks**

-TYP: Konstrukce - IV78

-Profil: IV78

-Šířka: 4240 mm

-Výška: 2340 mm

-Dřevina: smrk napojovaný

-Barva: Borovice 18 / Borovice 18

-Barva okap.: Oliva C33 sv. bronz

-Okap. rám: okapnice rámová ok. AWZ 14/22

-Barv. těsnění: Hnědé

-Rám: rám okenní

-Spojka: **Poloha Šířka Popis**

svisle 164 mm spoj DD

vodorovně 164 mm spoj DD

-Rozšíření: **Poloha Šířka Popis**

nahoře 60 mm ro-natupo /natupo

dole 100 mm ro-natupo /natupo

-Kotvení: 4 \* na kotvy

-Parap. dráž.: 2 \* Venku / Uvnitř

-Křídlo: F-bez dorovnání,

3 \* okenní křídlo

-Příčka: 4 ks : dřevěná příčka 110mm

-výplň/sklo: 8 ks : 4-14-4-14-4 PTN-FL-PTN, Ug0,6

-Sklo tl./mm: 8 ks : 40

.

-Rámeček: Černý

-Kování: **název otvírky**

1 Pevně zasklený rám

2 otevíravé levé balkon štulp

3 ot. sklopné pravé balkon hlavní

4 sklopné klika nahoře

-Par. Kování: **Název parametru Hodnota parametru**

**-Každá otevírací část okna bude osazena 2 kontaktními magnety pro možnost připojení prvků MaR.**

-Váha: 340kg

-Klička FKS bronz F4

-AL madélko BD bronzové

**Pozice: 3**

1

2

815,7

756,2

875,7

1720

1100

2420

2480

2820

**Množství: 1 ks**

-TYP: Konstrukce - IV78

-Profil: IV78

-Šířka: 2820 mm

-Výška: 2420 mm

-Dřevina: smrk napojovaný

-Barva: Borovice 18 / Borovice 18

-Barva okap.: Oliva C33 sv. bronz

-Okap. rám: okapnice rámová ok. AWZ 14/22

-Barv. těsnění: Hnědé

-Rám: rám okenní

-Spojka: **Poloha Šířka Popis**

svisle 164 mm spoj DD

-Rozšíření: **Poloha Šířka Popis**

nahoře 60 mm ro-natupo /natupo

-Kotvení:$ 3 \* na kotvy

-Parap. dráž.: 2 \* Venku / Uvnitř

-Křídlo: F-bez dorovnání,

okenní křídlo

-Příčka: 4 ks : dřevěná příčka 110mm

-výplň/sklo: 6 ks : 4-14-4-14-4 PTN-FL-PTN, Ug0,6

-Sklo tl./mm: 6 ks : 40

-Rámeček: Černý

-Kování: **název otvírky**

1 Pevně zasklený rám

2 otevíravé sklopné pravé balkon

-Par. Kování: **Název parametru Hodnota parametru**

**-Každá otevírací část okna bude osazena 2 kontaktními magnety pro možnost připojení prvků MaR.**

-Váha: 249kg

-AL madélko BD bronzové

-Klička FKS bronz F4

.

**Pozice: 4.**

1

2

895

895

1790

1850

2120

**Množství: 1 ks**

-TYP: Konstrukce - IV78

-Profil: IV78

-Šířka: 2120 mm

-Výška: 1790 mm

-Dřevina: smrk napojovaný

-Barva: Borovice 18 / Borovice 18

-Barva okap.: Oliva C33 sv. bronz

-Okap. rám: okapnice rámová ok. AWZ 14/22

-Barv. těsnění: Hnědé

-Rám: rám okenní

-Spojka: **Poloha Šířka Popis**

vodorovně 164 mm spoj DD

-Rozšíření: **Poloha Šířka Popis**

nahoře 60 mm ro-natupo /natupo

-Kotvení: 3 \* na kotvy

-Parap. dráž.: Venku / Uvnitř

-Křídlo: 2 \* okenní křídlo

-výplň/sklo: 2 ks : 4-14-4-14-4 PTN-FL-PTN, Ug0,6

-Sklo tl./mm: 2 ks : 40

-Rámeček: Černý

-Kování: **název otvírky**

1 Pevně zasklený rám

2 sklopné klika nahoře

-Par. Kování: **Název parametru Hodnota parametru**

**-Každá otevírací část okna bude osazena 2 kontaktními magnety pro možnost připojení prvků MaR.**

-Váha: 149kg

-Klička FKS bronz F4

**Specifikace prací:**

**Množství: 186,700 metr**

Info - počet obvodových metrů

**Množství: 1 ks**

demontáž, zednické zapravení

špaleta do rovna

obvod 100 - 150 bm

**Množství: 1 ks**

Likvidace špaletových oken -

Stř. Čechy, > 120 bm

**Množství: 1 ks**

Expediční náklady

**Množství: 1 ks**

Okenní folie 100mm – exteriér

Okenní folie EXT-AC 100mm/25m

montáž parozábrany L+P+H+D

**Množství: 1 ks**

Okenní folie 100mm – interiér

Okenní folie INT-AC 100mm/25m

montáž parozábrany L+P+H+D

**Množství: 48 ks**

Dodávka žaluzií

Montáž žaluzií

**Množství: 1 ks**

Demontáž a zpětná montáž dřevěného obložení.

Demontáž a zpětná montáž stropních podhledů 60x60

Demontáž a zpětná montáž venkovního hliníkového obložení (fasáda)

**Množství: 1 ks**

Příplatek k montáži těžkého prvku - VÝNOS DO PATRA, ZASKLÍVÁNÍ NA STAVBĚ