PŘÍLOHA č. 4 – POPIS ZKOUŠEK SYSTÉMU EPS

V rámci funkční zkoušky (FZ) bude provedeno:

* kontrola funkce ústředen, včetně napájecích zdrojů a AKU
* kontrola funkce výstupů k zařízením, které EPS ovládá
* kontrola přenosu stavů na velín, do nadstavbového SW (pokud je zřízeno)
* vypracování zprávy o funkční zkoušce
* zápis do provozní knihy

V rámci kontroly provozuschopnosti (KP) bude provedeno:

* kontrola a testování funkce ústředen, včetně napájecích zdrojů a AKU
* kontrola a testování doplňujících zařízení (OPPO, KTPO, apod.)
* kontrola a testování samočinných hlásičů požáru, příp. vyčištění
* kontrola a testování funkce výstupů k zařízením, které EPS ovládá
* kontrola a testování přenosu stavů na velín, do nadstavbového SW (pokud je zřízeno)
* kontrola a testování manuálních hlásičů požáru
* kontrola a testování sirén a majáků
* vypracování zprávy o kontrole provozuschopnosti
* zápis do provozní knihy